Aide en ligne : le bloc diagramme 3D

Pour réaliser un bloc diagramme :
- Choisir un secteur d'étude sur lequel on a fait apparaître diverses données (sismicité, volcans, balises GPS, vecteurs de vitesse, points remarquables ...)
- Cliquer sur la carte et maintenir appuyé pour définir un rectangle d'étude.
- Modifier éventuellement la largeur de la fenêtre désirée, en km, (régler la largeur puis Entrée)
- puis Afficher

>> Une vue en 3 dimensions de la zone sélectionnée correspondante s'affiche à l'écran. 

A l'aide de la souris, il est possible de faire touner le bloc diagramme, de visualiser ce dernier sous divers angles et de zoomer. 
Tous les points (séismes, volcans, balises GPS, points remarquables ...) se retrouvent sur le bloc diagramme en fonction de leur références géographiques (latitude, longitude, profondeur).

La topographie peut être rajoutée au bloc diagramme. L'image obtenue par défaut correspond à la topographie. 
- Cliquer sur topographie pour faire apparaître sous forme d'une trame de points la topographie (ou les différentes couches superposées) avec le même code couleur.
- Le curseur 'densité' permet de demander une densité de points plus ou moins grande (ce qui exige du logiciel un temps de réponse en conséquence !).

A l'échelle de la lithosphère, la topographie de la surface terrestre ne peut apparaître si on n'exagère pas l'échelle verticale du bloc diagramme.
deux options possibles :
- Le curseur 'exagération' permet de modifier l'échelle des altitudes et des profondeurs du bloc diagramme.
- Le mode 'topo seule' permet de n'exagérer que la surface terrestre pour une meilleure visualisation.