aide en ligne : Calcul d'une vitesse

Saisir une vitesse
- en cliquant sur une balise GPS, on peut obtenir si on est connecté à Internet, les données de dérive de cette balise en latitude, en longitude depuis la date de son installation.
- après avoir évaluer cette dérive (en mm/an), on peut reporter ces mesures dans la barre de saisie de ce module puis valider (après avoir éventuellement choisi la couleur du futur vecteur vitesse).

>> le vecteur vitesse est tracé sur la carte. Sa taille dépend du degré de zoom.


Le mode 'absolu' 
C'est le résultat de la dérive de la balise par rapport au géoide de référence. 

Le 'mode absolu' est le mode par défaut
>> les vecteurs vitesse qui s'affichent représentent les vitesses de mouvement des balises par rapport au géoide.

Le mode 'relatif'
Il permet d'afficher un vecteur vitesse d'une ou de plusieurs balises par rapport à une autre balise (considérée comme fixe). 
- Dans ce mode 'relatif', cliquer sur une balise de référence. Par défaut, la balise de référence est la première choisie.
>> les vecteurs vitesse qui s'affichent montrent la vitesse de déplacement des balises par rapport à la balise de référence choisie.

Le mode 'moyen'
Il permet d'évaluer le mouvement des balises par rapport à un référentiel placé entre ces balises
- Dans ce mode 'moyen', le mouvement des balises est recalculé par rapport à un point de référence situé à mi chemin des deux balises.
