Aide en ligne : tracer des médiatrices

Il s'agit de tracer entre deux points remarquables une médiatrice et de diviser la surface d'étude en deux demis plans.

- On travaille sur des couples de points.
- Cliquer successivement sur chaque point, 
>> L'espace est découpé en deux secteurs par une médiatrice calculée à partir des deux points. 

Cet outil est particulièrement utile pour la détermination d'une source sismique
- On clqiue en premier lieu sur la station qui a reçu les ondes P en premier, puis sur l'autre station.
>> Le secteur hachuré correspond au secteur où l'épicentre n'est pas possible compte tenu des temps d'arrivée constatés aux stations.

